|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |
| 贵州高精检测有限公司检测检验机构信息公开表 |
| 机构名称 | 贵州高精检测有限公司 |
| 统一社会信用代码/注册号 | 91520222MABQ08JJ97 |
| 通信地址 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道兴盘路科研大楼1层、7层 | 邮政编码 | 553535 |
| 实验室地址 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道兴盘路科研大楼1层、7层 | 邮政编码 | 553535 |
| 机构信息公开网址 | www.gzgjjc.cn | 法定代表人 | 刘振湘 |
| 机构联系人 | 刘振湘 | 联系电话 | 18212941618 |
| 主持检测检验工作负责人 | 蒋远义 | 技术负责人 | 蒋远义 |
| 资质证书编号 | 黔 煤监 23 02 | 发证日期 | 2023年1月5日 |
| 资质证书批准部门 | 贵州省能源局 | 有效日期 | 2028年 1月4日 |
| 批准的业务范围 |
| 序号 | 产品/产品类别 | 项目/参数 | 依据标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 煤矿在用主通风机 | 1.1 | 证书 | 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》AQ 1011-2005 |  |  |
| 1.2 | 外观质量 |  |  |
| 1.3 | 安全保护及设施 |  |  |
| 1.4 | 风量 |  |  |
| 1.5 | 风压 |  |  |
| 1.6 | 运行效率 |  |  |
| 1.7 | 输入功率 |  |  |
| 1.8 | 轴承与电机温度 |  |  |
| 1.9 | 噪声 |  |  |
| 1.10 | 振动速度 |  |  |
| 1.11 | 叶片径向间隙 |  |  |
| 1.12 | 电动机绝缘电阻 |  |  |
| 1.13 | 接地电阻 |  |  |
| 2 | 煤矿在用空气压缩机 | 2.1 | 外观质量 | 《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》AQ 1013-2005 |  |  |
| 2.2 | 证件审查 |  |  |
| 2.3 | 安全保护装置 |  |  |
| 2.4 | 温度 |  |  |
| 2.5 | 压缩机油闪点 |  |  |
| 2.6 | 容积流量 |  |  |
| 2.7 | 排气压力 |  |  |
| 2.8 | 转速 |  |  |
| 2.9 | 比功率 |  |  |
| 2.10 | 噪声 |  |  |
| 2.11 | 振动 |  |  |
| 3 | 煤矿在用主排水系统 | 3.1 | 证件审查 | 《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》AQ 1012-2005 |  |  |
| 3.2 | 水泵配置 |  |  |
| 3.3 | 管路 |  |  |
| 3.4 | 配电设备 |  |  |
| 3.5 | 泵房出口 |  |  |
| 3.6 | 机房温度 |  |  |
| 3.7 | 流量 |  |  |
| 3.8 | 扬程 |  |  |
| 3.9 | 转速 |  |  |
| 3.10 | 振动 |  |  |
| 3.11 | 噪声 |  |  |
| 3.12 | 输入功率 |  |  |
| 3.13 | 管路效率 |  |  |
| 3.14 | 泵的效率 |  |  |
| 3.15 | 排水系统效率 |  |  |
| 3.16 | 吨水百米电耗 |  |  |
| 4 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 4.1 | 证书 | 《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》AQ 1015-2005 |  |  |
| 4.2 | 机房 |  |  |
| 4.3 | 提升装置 |  |  |
| 4.4 | 提升机制动系统 |  |  |
| 4.5 | 液压系统 |  |  |
| 4.6 | 保护装置 |  |  |
| 4.7 | 信号装置 |  |  |
| 4.8 | 电气系统 |  |  |
| 5 | 煤矿在用提升绞车系统 | 5.1 | 证书 | 《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》AQ 1016-2005 |  |  |
| 5.2 | 机房 |  |  |
| 5.3 | 提升装置 |  |  |
| 5.4 | 提升机制动系统 |  |  |
| 5.5 | 液压系统 |  |  |
| 5.6 | 保护装置 |  |  |
| 5.7 | 信号装置 |  |  |
| 5.8 | 电气系统 |  |  |
| 6 | 带式输送机 | 6.1 | 证书 | 《煤矿用带式输送机技术条件》MT 820-2006 |  |  |
| 6.2 | 外观质量 |  |  |
| 6.3 | 安全要求 |  |  |
| 6.4 | 带速 |  |  |
| 6.5 | 电机功率 |  |  |
| 6.6 | 加速度 |  |  |
| 6.7 | 运行平稳性 |  |  |
| 7.8 | 输送带跑偏 |  |  |
| 6.9 | 制动装置和逆止装置 |  |  |
| 6.10 | 保护装置和电控装置 |  |  |
| 6.11 | 噪声 |  |  |
| 6.12 | 张紧装置 |  |  |
| 6.13 | 液压元件 |  |  |
| 6.14 | 清扫器 |  |  |
| 7 | 煤矿在用瓦斯抽放泵（水环式真空泵） | 7.1 | 证书 | 《水环式真空泵和水环式压缩机 试验方法》GB/T 13929-2010《水环式真空泵和水环式压缩机 气量测定方法》GB/T 13930-2010《煤矿安全规程》 |  |  |
| 7.2 | 外观质量 |  |  |
| 7.3 | 气体流量 |  |  |
| 7.4 | 进气温度 |  |  |
| 7.5 | 大气压力 |  |  |
| 7.6 | 吸入压力 |  |  |
| 7.7 | 排出压力 |  |  |
| 7.8 | 转速 |  |  |
| 7 | 煤矿在用瓦斯抽放泵（水环式真空泵） | 7.9 | 输入功率 | 《水环式真空泵和水环式压缩机 试验方法》GB/T 13929-2010《水环式真空泵和水环式压缩机 气量测定方法》GB/T 13930-2010《煤矿安全规程》 |  |  |
| 7.10 | 轴功率 |  |  |
| 7.11 | 等温压缩效率 |  |  |
| 7.12 | 振动 |  |  |
| 7.13 | 噪声 |  |  |
| 7.14 | 安全设施 |  |  |
| 8 | 煤矿用架空乘人装置 | 8.1 | 证书 | 《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》AQ 1038-2007  |  |  |
| 8.2 | 基本要求 |  |  |
| 8.3 | 使用性能 |  |  |
| 8.4 | 噪声 |  |  |
| 8.5 | 运行速度 |  |  |
| 8.6 | 钢丝绳导向装置 |  |  |
| 8.7 | 吊椅性能 |  |  |
| 8.8 | 制动装置性能 |  |  |
| 8.9 | 托轮性能 |  |  |
| 8.10 | 抱索器性能 |  |  |
| 8.11 | 尾轮及张紧装置性能 |  |  |
| 8.12 | 液压系统 |  |  |
| 8.13 | 安全防护 |  |  |
| 9 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | 9.1 | 证书 | 《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》AQ 1112-2014《煤矿安全规程》 |  |  |
| 9.2 | 外观检查 |  |  |
| 9.3 | 二倍最大静荷重试验时的永久伸长率 |  |  |
| 10 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 | 10.1 | 证书 | 《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》AQ 1113-2014《煤矿安全规程》 |  |  |
| 10.2 | 外观检查 |  |  |
| 10.3 | 二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量 |  |  |
| 11 | 重要用途钢丝绳 | 11.1 | 钢丝直径 | 《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》MT/T 716-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》MT/T 717-2019 《煤矿安全规程》 |  |  |
| 11.2 | 钢丝破断拉力 |  |  |
| 11.3 | 反复弯曲 |  |  |
| 11.4 | 扭转（仅适用于验收及新钢丝绳悬挂） |  |  |
| 11.5 | 不合格钢丝断面积 |  |  |
| 11.6 | 安全系数 |  |  |
| 12 | 矿用钢丝绳 | 12.1 | 证书审查 | 《钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T 970-2005《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》GB/T 21837-2008 |  |  |
| 12.2 | 表面质量 |  |  |
| 12.3 | 测量长度 |  |  |
| 12.4 | 磨损量 |  |  |
| 13 | 煤矿在用无极绳绞车 | 13.1 | 工作条件 | 《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》AQ 1041-2007 |  |  |
| 13.2 | 操纵性能 |  |  |
| 13.3 | 使用性能 |  |  |
| 13.4 | 制动性能 |  |  |
| 13.5 | 安全防护 |  |  |
| 14 | 单轨吊 | 14.1 | 一般要求 | 《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》NB/T10176-2019 |  |  |
| 14.2 | 使用性能 |  |  |
| 14.3 | 制动性能 |  |  |
| 14.4 | 照明、信号与通信 |  |  |
| 14.5 | 安全保护装置 |  |  |
| 14.6 | 配套设施 |  |  |
| 15 | 无极绳连续牵引车 | 15.1 | 工作条件 | 《无极绳连续牵引车》MT/T 988-2006 |  |  |
| 15.2 | 基本要求 |  |  |
| 15.3 | 使用性能 |  |  |
| 15.4 | 安全保护性能 |  |  |
| 16 | 监测监控系统 | 16.1 | 系统型号及生产单位 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ 1029-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2019《煤矿安全监控系统升级改造验收规范》 |  |  |
| 16.2 | 系统安标有效性 |  |  |
| 16.3 | 安标管理的产品安标有效性 |  |  |
| 16.4 | 系统的本安关联特性 |  |  |
| 16.5 | 单机设备合格证明文件 |  |  |
| 16.6 | 系统图纸 |  |  |
| 16.7 | 设计方案 |  |  |
| 16.8 | 综合报告 |  |  |
| 16.9 | 现场系统组成设备的合规性 |  |  |
| 16.10 | 管理制度 |  |  |
| 16.11 | 系统帐卡及报表 |  |  |
| 16 | 监测监控系统 | 16.12 | 系统历史运行有效性 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》AQ 1029-2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2019《煤矿安全监控系统升级改造验收规范》 |  |  |
| 16.13 | 系统历史数据完整性 |  |  |
| 16.14 | 传输数字化 |  |  |
| 16.15 | 抗电磁干扰能力 |  |  |
| 16.16 | 系统架构 |  |  |
| 16.17 | 采掘面传感器的防护等级（IP65） |  |  |
| 16.18 | 分级报警 |  |  |
| 16.19 | 异地断电 |  |  |
| 16.20 | 多网多系统融合 |  |  |
| 16.21 | 格式规范化 |  |  |
| 16.22 | 传感器设置自诊断 |  |  |
| 16.23 | 传感器定期未标校提醒 |  |  |
| 16.24 | 瓦斯涌出及火灾等预测预警 |  |  |
| 16.25 | 应急联动 |  |  |
| 16.26 | 巡检周期 |  |  |
| 16.27 | 备用电源供电时间 |  |  |
| 16.28 | 模拟量传输处理误差 |  |  |
| 16.29 | 加密存储 |  |  |
| 17 | 煤矿用阻燃电缆 | 17.1 | 负载条件下的燃烧 | 《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》MT/T 386-2011 |  |  |
| 17.2 | 单根电线电缆垂直燃烧 |  |  |
| 18 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 18.1 | 覆盖层厚度 | 《煤矿用织物芯阻燃输送带》MT/T 914-2019 |  |  |
| 18.2 | 抗静电性能（表面电阻） |  |  |
| 18.3 | 滚筒摩擦性能 |  |  |
| 18.4 | 喷灯燃烧性能 |  |  |
| 19 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 19.1 | 覆盖层厚度 | 《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》MT/T 668-2019 |  |  |
| 19.2 | 抗静电性能（表面电阻） |  |  |
| 19.3 | 滚筒摩擦性能 |  |  |
| 19.4 | 喷灯燃烧性能 |  |  |
| 20 | 煤矿用风筒 | 20.1 | 酒精喷灯燃烧试验 | 《风筒涂覆布》GB/T20105-2006 |  |  |
| 20.2 | 酒精灯燃烧试验 |  |  |
| 20.3 | 抗静电性能（表面电阻） |  |  |
| 21 | 煤矿用非金属制品及材料（非金属管材、反应型高分子材料） | 21.1 | 阻燃性试验 | 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》MT/T 113-1995 |  |  |
| 21.2 | 抗静电性能（表面电阻） |  |  |
| 22 | 钢锻件（轴类） | 22.1 | 单个不连续缺陷（当量平底孔直径） | GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 |  |  |
| 22.2 | 密集形不连续缺陷（当量平底孔直径） |  |  |
| 23 | 通风机叶片 | 23.1 | 非线状（簇状）缺陷 | 《无损检测渗透检测方法》JB/T 9218-2015 |  |  |
| 23.2 | 线状缺陷 |  |  |
| 23.3 | 点线状缺陷 |  |  |
| 24 | 便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 24.1 | 外观及结构 | 《便携式载体催化甲烷检测报警仪》AQ 6207-2007 |  |  |
| 24.2 | 基本功能 |  |  |
| 24.3 | 电源及充电 |  |  |
| 24.4 | 显示值稳定性 |  |  |
| 24.5 | 基本误差 |  |  |
| 24.6 | 响应时间 |  |  |
| 24.7 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 24.8 | 报警声级强度 |  |  |
| 24.9 | 位置变动 |  |  |
| 24.10 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 24.11 | 绝缘介电强度 |  |  |
| 25 | 光干涉式甲烷测定器 | 25.1 | 外观 | 《光干涉式甲烷测定器》MT/T 28-2005 |  |  |
| 25.2 | 干涉条纹 |  |  |
| 25.3 | 基本误差 |  |  |
| 25.4 | 稳定性 |  |  |
| 25.5 | 气密性 |  |  |
| 25.6 | 自由跌落 |  |  |
| 26 | 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | 26.1 | 外观及结构 | 《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 AQ 6203-2006 |  |  |
| 26.2 | 遥控调校功能 |  |  |
| 26.3 | 显示值稳定性 |  |  |
| 26.4 | 基本误差 |  |  |
| 26.5 | 工作电压范围 |  |  |
| 26.6 | 传输距离 |  |  |
| 26.7 | 响应时间 |  |  |
| 26.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 26.9 | 报警声级强度 |  |  |
| 26.10 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 26.11 | 介电强度 |  |  |
| 27 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 27.1 | 外观及结构 | 《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》AQ 6204-2006 |  |  |
| 27.2 | 遥控调校功能 |  |  |
| 27.3 | 显示值稳定性 |  |  |
| 27.4 | 基本误差 |  |  |
| 27.5 | 工作电压范围 |  |  |
| 27.6 | 传输距离 |  |  |
| 27.7 | 响应时间 |  |  |
| 27.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 27.9 | 报警声级强度 |  |  |
| 27.10 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 27.11 | 介电强度 |  |  |
| 28 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | 28.1 | 外观及结构 | 《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 AQ 6206-2006 |  |  |
| 28.2 | 遥控调校功能 |  |  |
| 28.3 | 显示值稳定性 |  |  |
| 28.4 | 基本误差 |  |  |
| 28.5 | 转换点附加误差 |  |  |
| 28.6 | 工作电压范围 |  |  |
| 28.7 | 传输距离 |  |  |
| 28.8 | 响应时间 |  |  |
| 28.9 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 28.10 | 报警声级强度 |  |  |
| 28.11 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 28.12 | 介电强度 |  |  |
| 29 | 红外（激光）甲烷传感器 | 29.1 | 外观、结构及气室防护  | 《煤矿用非色散红外甲烷传感器》AQ 6211-2008 |  |  |
| 29.2 | 最小分辨率 |  |  |
| 29.3 | 显示值稳定性 |  |  |
| 29.4 | 基本误差 |  |  |
| 29.5 | 传输距离 |  |  |
| 29.6 | 响应时间 |  |  |
| 29.7 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 29.8 | 报警声级强度 |  |  |
| 29.9 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 29.10 | 介电强度 |  |  |
| 30 | 一氧化碳传感器 | 30.1 | 外观及结构 | 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》AQ 6205-2006 |  |  |
| 30.2 | 断电保护措施 |  |  |
| 30.3 | 遥控调校功能 |  |  |
| 30.4 | 显示值稳定性 |  |  |
| 30.5 | 基本误差 |  |  |
| 30.6 | 工作电压范围 |  |  |
| 30.7 | 传输距离 |  |  |
| 30.8 | 响应时间 |  |  |
| 30.9 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 30.10 | 报警声级强度 |  |  |
| 30.11 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 30.12 | 介电强度 |  |  |
| 31 | 携带型电化学式一氧化碳测定器 | 31.1 | 外观及结构 | 《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 MT/T 703-2008 |  |  |
| 31.2 | 基本功能 |  |  |
| 31.3 | 电源及充电功能 |  |  |
| 31.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |
| 31.5 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 31.6 | 报警声级强度 |  |  |
| 31.7 | 响应时间 |  |  |
| 31.8 | 工作位置变动 |  |  |
| 31.9 | 电气安全 | 只做常态下 |  |
| 32 | 氧气传感器 | 32.1 | 外观及结构 | 《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》MT/T 447-1995 |  |  |
| 32.2 | 基本误差 |  |  |
| 32.3 | 响应时间 |  |  |
| 32.4 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 32.5 | 报警声级强度 |  |  |
| 33 | 氧气测定器 | 33.1 | 一般检查 | 《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》MT/T 704-2008 |  |  |
| 33.2 | 外观及结构 |  |  |
| 33.3 | 电源及充电功能 |  |  |
| 33.4 | 基本误差和零点漂移 |  |  |
| 33.5 | 工作位置变动 |  |  |
| 33.6 | 响应时间 |  |  |
| 33.7 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 33.8 | 报警声级强度 |  |  |
| 33.9 | 电气安全 | 只做常态下 |  |
| 34 | 二氧化碳传感器 | 34.1 | 外观及结构 | 《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》AQ 1052-2008 |  |  |
| 34.2 | 遥控器调校功能 |  |  |
| 34.3 | 显示值稳定性 |  |  |
| 34.4 | 基本误差 |  |  |
| 34.5 | 工作电压范围 |  |  |
| 34.6 | 传输距离 |  |  |
| 34.7 | 响应时间 |  |  |
| 34.8 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 34.9 | 报警声级强度 |  |  |
| 34.10 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 34.11 | 介电强度 |  |  |
| 35 | 温度传感器 | 35.1 | 外观及结构 | 《煤矿用温度传感器通用技术条件》MT/T 381-2007 |  |  |
| 35.2 | 基本误差 |  |  |
| 35.3 | 工作电压 |  |  |
| 35.4 | 工作电流 |  |  |
| 35.5 | 传输距离 |  |  |
| 35.6 | 响应时间 |  |  |
|
| 35.7 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 35.8 | 介电强度 |  |  |
| 36 | 红外温度传感器 | 36.1 | 外观及结构 | 《矿用红外测温仪通用技术条件》MT/T 1111-2011 |  |  |
| 36.2 | 基本功能 |  |  |
| 36.3 | 电源及充电 |  |  |
| 36.4 | 测量范围和基本误差 |  |  |
| 36.5 | 重复性测试 |  |  |
| 36.6 | 报警值与设定值差值 |  |  |
| 36.7 | 报警声级强度 |  |  |
| 36.8 | 传输距离 |  |  |
| 36.9 | 电源适应性 |  |  |
| 36.10 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 36.11 | 工频耐压 |  |  |
| 37 | 粉尘浓度传感器 | 37.1 | 外观与结构 | 《煤矿用粉尘浓度传感器》MT/T 1102-2009 |  |  |
| 37.2 | 零位稳定性 |  |  |
| 37.3 | 基本误差 |  |  |
| 37.4 | 传输距离 |  |  |
| 37.5 | 最大启动电流 |  |  |
| 37.6 | 最大工作电流 |  |  |
| 37.7 | 绝缘电阻 |  |  |
| 37.8 | 介电强度 |  |  |
| 38 | 粉尘采样器 | 38.1 | 外观与结构 | 《粉尘采样器》GB/T 20964-2007 |  |  |
| 38.2 | 采样流量 |  |  |
| 38.3 | 采样流量误差 |  |  |
| 38.4 | 采样头气密性 |  |  |
| 38.5 | 采样时间误差 |  |  |
| 38.6 | 绝缘电阻 |  |  |
| 38.7 | 绝缘强度 |  |  |
| 39 | 风速传感器 | 39.1 | 外观及结构 | 《矿用风速传感器》MT/T 448-2008 |  |  |
| 39.2 | 基本误差 |  |  |
| 39.3 | 工作电压范围 |  |  |
| 39.4 | 传输距离 |  |  |
| 39.5 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 39.6 | 介电强度 |  |  |
| 40 | 风速表 | 40.1 | 外观和运动零、部件 | 《煤矿用风速表》MT/T 380-2007 | 不做机械式 |  |
| 40.2 | 起动风速 |  |
| 40.3 | 风速测量范围 |  |
| 40.4 | 风速误差 |  |
| 40.5 | 计时误差 |  |
| 40.6 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 40.7 | 绝缘强度 |  |  |
| 41 | 矿用差压传感器 | 41.1 | 基本误差 | 《矿用差压传感器通用技术条件》MT/T 393-1995 |  |  |
| 41.2 | 传输距离 |  |  |
| 41.3 | 重复性 |  |  |
| 41.4 | 回程误差 |  |  |
| 41.5 | 密封性 |  |  |
| 41.6 | 过载性能 |  |  |
| 41.7 | 电源波动性 |  |  |
| 41.8 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 41.9 | 绝缘耐压 |  |  |
| 42 | 矿用烟雾传感器 | 42.1 | 外观及结构 | 《矿用烟雾传感器通用技术条件》MT/T 382-2011 |  |  |
| 42.2 | 主要技术参数 |  |  |
| 42.3 | 传输距离 |  |  |
| 42.4 | 工作稳定性 |  |  |
| 42.5 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 42.6 | 工频耐压 | 只做常态下 |  |
| 43 | 气体检测报警仪 | 43.1 | 功能 | 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》GB 12358-2006 |  |  |
| 43.2 | 检测误差 |  |  |
| 43.3 | 报警误差 |  |  |
| 43.4 | 重复性 |  |  |
| 43.5 | 电压波动 |  |  |
| 43.6 | 响应时间 |  |  |
| 43.7 | 绝缘电阻 | 只做常态下 |  |
| 43.8 | 耐压 |  |  |
| 44 | 水位传感器 | 44.1 | 结构 | 《矿用水位传感器通用技术条件》MT/T 825-1999 |  |  |
| 44.2 | 外观质量 |  |  |
| 44.3 | 绝缘电阻 |  |  |
| 44.4 | 工作电压范围 |  |  |
| 44.5 | 最大工作电流 |  |  |
| 44.6 | 传输距离 |  |  |
| 44.7 | 报警方式 |  |  |
| 45 | 防爆蓄电池电机车 | 45.1 | 一般要求 | 《煤矿在用电机车检测检验规范》NB/T 10049-2018 |  |  |
| 45.2 | 制动性能 |  |  |
| 45.3 | 安全保护装置 |  |  |
| 45.4 | 机械部件 |  |  |
| 45.5 | 电气部件 |  |  |

（以下空白）

资 质 证 书

 授权签字人及授权签字领域

机构名称：贵州高精检测有限公司 地 址：贵州省六盘水市盘州市两河街道

场 所：贵州高精检测有限公司 兴盘路科研大楼1层、7层

证书编号：黔 煤监 23 02 有效期至：2028年 1月4日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| 1 | 蒋远义 | 本次批准项目全领域 |  |
| 2 | 黄荣举 | 本次批准项目除无损探伤外全领域 |  |
|  | （以下空白） | （以下空白） |  |